**“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-ноябрындагы №730 “Лифттердин түзүлүштөрү жана коопсуз эксплуатациялоо эрежелерин бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбооруна**

**САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Колдонуудагы редакция** | **Сунушталып жаткан редакция** |
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-ноябрындагы №730 токтому менен бекитилген Лифттердин түзүлүштөрү жана коопсуз эксплуатациялоо эрежелери (КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 6-апрелиндеги №198 токтомунун редакциясында)  |
| 24. Катарлаш этаждык аянтчалардагы лифттин шахтасынын эшиктеринин тешик орундарынын босоголорунун ортосундагы аралык 11 метрден көп болсо жана жүргүнчүлөр бир лифттин кабинасынан башка лифттин кабинасына өтүү мүмкүндүгү жок болсо, шахтада эшиктеринин орундарынын босоголорунун ортосундагы аралык бийиктик боюнча 11 метрден ашпагандай кылып авариялык эшиктер орнотулушу керек. Адамдарды эвакуациялоого мүмкүндүк берүүчү лифттин шахтасына туташ аянтча жок болгон учурларда (авариялык эшиктердин орнотулушу талап кылынган зонада), авариялык эшиктерди орнотпоого ~~өнөр-жай коопсуздугу тармагында контролдоо жана көзөмөлдөө функциясы берилген ыйгарым укуктуу контролдоочу органдын (мындан ары - ыйгарым укуктуу контролдоочу орган) м~~акулдугу менен уруксат берилет.72.Жабдуулар жайгаштырыла турган шахтанын элементтери лифтти эксплуатациялоо жана сыноо процессинде пайда болуучу күч келтирүүлөргө эсептелип жасалышы керек.326. Бажы бирлигине "Лифттердин коопсуздугу" (ББ ТР 011/2011) Техникалык регламентине ылайык шайкештик сертификаты жок болгон учурда лифтти колдонуу уруксаты (мындан ары - Уруксат) лифттин үлгүсүн кабыл алуу сыноосунан өткөрүүнүн оң жыйынтыктарынын жана лифттин ушул Жобого ылайыктуулугун ~~ырастаган эскпертизанын~~ корутундусунун негизинде даярдоочуга же анын расмий өкүлүнө (берүүчүгө) берилет.329. Лифттин тажрыйбалык үлгүсүн кабыл алуу сыноосу ал даярдалган жерде, аттестациядан өткөрүлгөн сыноо стенддеринде өткөрүлөт. ~~Ыйгарым укуктуу контролдоочу орган~~ менен макулдашуу боюнча лифтти ал орнотулган объектте сыноодон өткөрүүгө жол берилет. Кабыл алуу сыноосунун натыйжалары протоколдо (актыда) көрсөтүлөт.Лифттин өзүнчө конструкциялары ушул Эрежелердин талаптарына ылайык келбеген учурда Арыз берүүчү лифтти коопсуз колдонууну камсыз кылган кошумча иш-чараларды өткөрүү боюнча сунуштарды жана бул конструкцияларды колдонуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө ~~экспертизанын~~ оң маанидеги корутундусун берет.334. ~~Лифт эксплуатацияланган объекттерди~~ каттоо ~~өнөр жай коопсуздугу чөйрөсүндөгү укуктук- ченемдик актыларга ылайык жүргүзүлөт.~~ 336. Буйрутма берүүчү же генподряддык уюм ушул Эрежелердин 11-главасына ылайык лифтти коопсуз эксплуатациялоону камсыз кылуу боюнча иш-чараларды жүргүзөт жана лифтти кабыл алуу боюнча комиссияны төмөнкү курамда уюштурат:- комиссиянын төрагасы - эксплуатациялоочу уюмдун ыйгарым укуктуу өкүлү;- комиссиянын мүчөлөрү:- монтаждык уюмдун өкүлү;- лифтти техникалык тейлөөгө жоопкерчиликтүү адис;- генподряддык курулуш компаниясынын өкүлү;- ыйгарым укуктуу көзөмөлдөөчү органдын өкүлү;- буйрутма берүүчүнүн өкүлү (болгон учурда).344. Лифтти башка бирөөгө өткөрүп берүүдө да ~~өнөр жай коопсуздугу чөйрөсүндөгү укуктук ченемдик актыларга ылайык~~ кайрадан каттоо жүргүзүлөт. Каттоодон чыгаруу лифтти демонтаждоодо жүзөгө ашырылат.366. Иштөөнүн ченемдик мөөнөтүн аткарып бүткөн лифтти текшерүүнүн натыйжалары лифтти коопсуз эксплуатациялоонун мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө ~~өнөр жай коопсуздук экспертизасынын корутундусунда~~ чагылдырылат.370. Эксплуатациялоочу уюм талаптагыдай тейлөө жана оңдоону уюштуруу жолу менен лифтти оң абалда кармоону жана аны коопсуз колдонууну ушул Эрежелердин талаптарына ылайык камсыз кылат.Мындай максаттар үчүн эксплуатациялоочу уюм төмөнкүлөрдү камсыздайт:- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ~~өнөр жай коопсуздук жаатындагы ченемдик техникалык документтерди сактоону;~~- лифттерди эксплуатациялоого байланышкан кызматкерлер штатынын толук комплекттелгендигин;- тийиштүү квалификациялык талаптарды канааттандырган жана көрсөтүлгөн жумушка медициналык каршы көрсөтмөсү жок адамдарды жумушка алууну;- ~~өнөр жай коопсуздук жаатындагы кызматкерлерди~~ даярдыктан жана аттестациядан өткөрүүнү;- иш жүргүзүү эрежелерин белгилөөчү ченемдик укуктук актылардын жана ченемдик техникалык документтердин болушун;-~~өнөр жай коопсуздук~~ талаптарын сактоо үчүн өндүрүштүк контролду;376. Эксплуатациялоочу жана адистештирилген уюмдун жетекчилери, адистери жана аттестациялык комиссиянын мүчөлөрү ыйгарым укуктуу контролдоочу орган белгилеген тартипте ~~өнөр жай~~ коопсуздугу боюнча даярдыктан жана аттестациядан өтүшөт.Көрсөтүлгөн адамдар электр коопсуздугу боюнча тийиштүү топко ээ болушу керек.377. Электромеханиктерди, лифтерлорду жана диспетчерлерди окутуу жана аттестациялоо ~~өнөр жай чөйрөсүндөгү~~ ченемдик укуктук актыларда белгиленген тартипте аттестацияланган теориялык жана практикалык окутуу үчүн штаттык адистердин (окутуучулардын) зарыл санындагы базасы бар окуу жайларда жана уюмдарда жүргүзүлөт.384. ~~Өнөр жай~~ коопсуздугу чөйрөсүндөгү укуктук ченемдик актыларга ылайык эксплуатациялоочу уюм жана (же) адистештирилген уюм эксплуатациялоонун жергиликтүү шарттарын эске алуу менен өндүрүштүк контролдоо жөнүндө жобону иштеп чыгышат. Өндүрүштүк контролдоону ишке ашыруу үчүн белгиленген тартипте аттестациядан өткөн жооптуу кызматкер дайындалат.387. Лифттерди диспетчердик контролдоо менен жабдуу зарылдыгы эксплуатациялоочу уюм тарабынан аныкталат.Лифттердин ишин диспетчердик контролдоо үчүн ~~өнөр жай коопсуздук экспертизасынан өткөн~~ жана белгиленген тартипте колдонууга уруксат берилген көп функциялуу диспетчердик комплекстер сыяктуу эле адистештирилген диспетчердик пульттар дагы колдонушу мүмкүн.395. Авариянын себептерин техникалык жактан иликтөө ~~өнөр жай коопсуздугу~~ чөйрөсүндөгү укуктук ченемдик актыларга ылайык жүргүзүлөт.396. Кырсыктарды иликтөө ~~өнөр жай коопсуздугу чөйрөсүндөгү~~ укуктук ченемдик актыларда белгиленген тартипте ишке ашат.399. Лифттин конструкциясында жана анын курамдык бөлүктөрүндө ушул Эрежелердин талаптары камтылбаган принциптүү жаңы техникалык чечимдерди колдонууга уруксат берилет. Мындай учурда коопсуздуктун зарыл болгон деңгээлин камсыздоо ~~эксперттик~~ уюм тарабынан ырасталат.**Терминдер жана алардын аныктамалары****~~Эксперттик уюм -~~** ~~Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте өнөр жай коопсуздугу тармагында аттестацияланган эксперттери бар уюмдар, алар өнөр жай тармагында атайын илим-билимге ээ болушат.~~ | 24. Катарлаш этаждык аянтчалардагы лифттин шахтасынын эшиктеринин тешик орундарынын босоголорунун ортосундагы аралык 11 метрден көп болсо жана жүргүнчүлөр бир лифттин кабинасынан башка лифттин кабинасына өтүү мүмкүндүгү жок болсо, шахтада эшиктеринин орундарынын босоголорунун ортосундагы аралык бийиктик боюнча 11 метрден ашпагандай кылып авариялык эшиктер орнотулушу керек. Адамдарды эвакуациялоого мүмкүн болгон лифт шахтасына чектеш аянтчалар (авариялык эшиктерди орнотуу талап кылынган зонада) жок болгон учурда, **даярдоочу ишкана (берүүчү) менен макулдашуу боюнча** авариялык эшиктерди орнотпоого жол берилет.72. **Турак жай имараттарында машинасыз лифттерди орнотууга 17 метрден ашпаган бийиктикке жана кабаттуулугу 6 кабаттан ашпаган бийиктикке жол берилет.** Жабдуулар жайгашкан шахтанын элементтери лифтти эксплуатациялоо жана сыноо процессинде пайда болгон жүктөргө эсептелиши керек. 326. Бажы бирлигине "Лифттердин коопсуздугу" (ББ ТР 011/2011) Техникалык регламентине ылайык шайкештик сертификаты жок болгон учурда лифтти колдонуу уруксаты (мындан ары - Уруксат) лифттин үлгүсүн кабыл алуу сыноосунан өткөрүүнүн оң жыйынтыктарынын жана лифттин ушул Жобого ылайыктуулугун **адистештирилген уюмдун оң корутундусунун негизинде** даярдоочуга же анын расмий өкүлүнө (берүүчүгө) берилет.329. Лифттин тажрыйбалык үлгүсүн кабыл алуу сыноосу ал даярдалган жерде, аттестациядан өткөрүлгөн сыноо стенддеринде өткөрүлөт. **Адистештирилген уюмдар** менен макулдашуу боюнча лифтти ал орнотулган объектте сыноодон өткөрүүгө жол берилет.Кабыл алуу сыноосунун натыйжалары протоколдо (актыда) көрсөтүлөт.Лифттин өзүнчө конструкциялары ушул Эрежелердин талаптарына ылайык келбеген учурда арыз берүүчү лифтти коопсуз колдонууну камсыз кылган кошумча иш-чараларды өткөрүү боюнча сунуштамаларды жана **адистештирилген уюмдун** бул конструкцияларды колдонуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө оң корутундусун берет.334. **Лифттерди** каттоо **алар пайдаланууга кабыл алынгандан кийин каттоо номерин ыйгаруу жана каттоо датасын көрсөтүү жолу менен жүргүзүлөт.**336. Буйрутма берүүчү же генподряддык уюм ушул Эрежелердин 11-главасына ылайык лифтти коопсуз эксплуатациялоону камсыз кылуу боюнча иш-чараларды жүргүзөт жана лифтти кабыл алуу боюнча жооптуу адамдарды, лифтерлорду жана лифтти кабыл алуу боюнча комиссияны төмөнкү курамда уюштурат:- комиссиянын төрагасы - эксплуатациялоочу уюмдун ыйгарым укуктуу өкүлү;- комиссиянын мүчөлөрү:- монтаждык уюмдун өкүлү;- лифтти техникалык тейлөөгө жоопкерчиликтүү адис;- генподряддык курулуш компаниясынын өкүлү;- ыйгарым укуктуу көзөмөлдөөчү органдын өкүлү;- буйрутма берүүчүнүн өкүлү (болгон учурда). 344. Лифтти башка бирөөгө өткөрүп берүүдө лифтти кайра каттоо жүргүзүлөт. Каттоодон чыгаруу лифтти демонтаждоодо жүргүзүлөт. **Лифтти каттоо, кайра каттоо, каттоодон чыгаруу ыйгарым укуктуу контролдоочу орган тарабынан жүргүзүлөт.**366. Иштөөнүн ченемдик мөөнөтүн аткарып бүткөн лифтти текшерүүнүн натыйжалары сыноо протоколдорунда чагылдырылат. **Лифттин паспортуна** лифтти коопсуз эксплуатациялоо мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө **жазуу жазылат.**370. Эксплуатациялоочу уюм талаптагыдай тейлөө жана оңдоону уюштуруу жолу менен лифтти оң абалда кармоону жана аны коопсуз колдонууну ушул Эрежелердин талаптарына ылайык камсыз кылат.Мындай максаттар үчүн эксплуатациялоочу уюм төмөнкүлөрдү камсыздайт: - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле **ушул Эрежелерди** сактоону: - лифттерди эксплуатациялоого байланышкан кызматкерлер штатынын толук комплекттелгендигин;- тийиштүү квалификациялык талаптарды канааттандырган жана көрсөтүлгөн жумушка медициналык каршы көрсөтмөсү жок адамдарды жумушка алууну; **- ушул Эрежелерге ылайык** лифттерди пайдалануу менен байланышкан кызматкерлерди даярдоону жана аттестациялоону өткөрүү- иш жүргүзүү эрежелерин белгилөөчү ченемдик укуктук актылардын жана ченемдик техникалык документтердин болушун; -**ушул Эрежелердин** талаптарынын сактоо үчүн өндүрүштүк контролду; 376. Эксплуатациялоочу жана адистештирилген уюмдун техникалык жетекчилери, адистери жана аттестациялык комиссияларынын мүчөлөрү **ченемдик укуктук актыларда жана ушул Эрежелерде белгиленген тартипте лифттерди коопсуз пайдалануу боюнча даярдыктан жана аттестациядан өтүшөт.**Көрсөтүлгөн адамдар электр коопсуздугу боюнча тийиштүү топко ээ болушу керек. 377. Электромеханиктерди, лифтерлорду жана диспетчерлерди окутуу жана аттестациялоо **ченемдик укуктук актыларда жана ушул Эрежелерде** белгиленген тартипте аттестацияланган теориялык жана практикалык окутуу үчүн штаттык адистердин (окутуучулардын) зарыл санындагы базасы бар окуу жайларда жана уюмдарда жүргүзүлөт.384. Коопсуздук чөйрөсүндөгү укуктук ченемдик актыларга ылайык эксплуатациялоочу уюм жана (же) адистештирилген уюм эксплуатациялоонун жергиликтүү шарттарын эске алуу менен өндүрүштүк контролдоо жөнүндө жобону иштеп чыгышат.Өндүрүштүк контролдоону ишке ашыруу үчүн белгиленген тартипте аттестациядан өткөн жооптуу кызматкер дайындалат.387. Лифттерди диспетчердик контролдоо менен жабдуу зарылдыгы эксплуатациялоочу уюм тарабынан аныкталат. Лифттердин ишин диспетчердик контролдоо үчүн белгиленген тартипте колдонууга уруксат берилген көп функционалдуу диспетчердик комплекстер, ошондой эле адистештирилген диспетчердик пульттар колдонулушу мүмкүн, **мында адамдарды бошотуу (эвакуациялоо) үчүн жооп берүү менен туруктуу эки тараптуу сүйлөшүү байланышын камсыз кылуучу аралыктан шашылыш байланыш түзүлүшүнүн болушу милдеттүү болуп саналат.**395. Авариянын себептерин техникалык жактан иликтөө укуктук ченемдик актыларга ылайык жүргүзүлөт. 396. Кырсыктарды иликтөө укуктук ченемдик актыларда белгиленген тартипте ишке ашат. 399. Лифттин конструкциясында жана анын курамдык бөлүктөрүндө ушул Эрежелердин талаптары камтылбаган принциптүү жаңы техникалык чечимдерди колдонууга уруксат берилет. Мындай учурда коопсуздуктун зарыл болгон деңгээлин камсыздоо **адистешитирилген** уюм тарабынан ырасталат.**Терминдер жана алардын аныктамалары** **Адистештирилген уюм – контролдоо жана көзөмөлдөө функциялары берилген ыйгарым укуктуу контролдоочу органдын аттестациялык комиссияларында (мындан ары - Ыйгарым укуктуу контролдоочу орган) аттестациядан өткөн техникалык каражаттары жана квалификациялуу адистери бар уюм (мындан ары-адистештирилген уюм).** |

**Министр М.Ж. Тургунбаев**