**«Кыргыз Республикасынын Ɵкмɵтүнүн 2016-жылдын 30-сентябрындагы № 521**

**«Жардыруу иштериндеги коопсуздук эрежелерин бекитүү жɵнүндɵ» токтомуна ɵзгɵртүү**

**киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбооруна**

**САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦАСЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Колдонуудагы редакция** | **Сунушталуучу редакция** |
| КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ƟКМƟТҮНҮН  ТОКТОМУ  2016-жылдын 30-сентябрындагы № 521  «Жардыруу иштериндеги коопсуздук эрежелерин  бекитүү жɵнүндɵ»  Жардыруу иштериндеги коопсуздук эрежелери  161. Жардыруу иштерин жүргүзүүдө дүрмөттөөнү баштоонун алдында жардыргыч материалдарын ташуу убагынан баштап, иш жүргүзүлө турган жерге тыюу салынган зона киргизилет. Бул чекте дүрмөттөө иштери менен байланышпаган адамдардын болушуна тыюу салынат.  Кирүүгө тыюу салынган зонага уюмдун адистеринин жана көзөмөлдөөчү органдардын кызматкерлеринин өтүүсүнө жардыруу иштеринин жетекчисинин коштоосунда уруксат берилет.  Кирүүгө тыюу салынган зонанын көлөмү бургулоо-жардыруу долбоору менен аныкталат.  Ачык тоо иштеринде тыюу салынган зона жакынкы дүрмөттөн  20 метрден кем болбошу керек. | КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ƟКМƟТҮНҮН  ТОКТОМУ  2016-жылдын 30-сентябрындагы № 521  «Жардыруу иштериндеги коопсуздук эрежелерин  бекитүү жɵнүндɵ»  Жардыруу иштериндеги коопсуздук эрежелери  161. Жардыруу иштерин жүргүзүүдө дүрмөттөөнү баштоонун алдында жардыргыч материалдарын ташуу убагынан баштап, иш жүргүзүлө турган жерге тыюу салынган зона киргизилет. Бул чекте дүрмөттөө иштери менен байланышпаган адамдардын болушуна тыюу салынат.  Кирүүгө тыюу салынган зонага уюмдун адистеринин жана көзөмөлдөөчү органдардын кызматкерлеринин өтүүсүнө жардыруу иштеринин жетекчисинин коштоосунда уруксат берилет.  Кирүүгө тыюу салынган зонанын көлөмү бургулоо-жардыруу (жардыруу) долбоору менен аныкталат.  Ачык тоо иштеринде тыюу салынган зона жакынкы дүрмөттөн  20 метрден кем болбошу керек. **Жакынкы дүрмɵттɵн тыюу салынган зонанын ɵлчɵмү заряддарды козгоо үчүн электр кубатына ээ болбогон же электрондук тутумдарды колдонгон жана дүрмөттөлүүчү полигондун (блоктун) аймагындагы тоо-кен иштеринин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ишкана тарабынан иш-чаралар иштелип чыккан учурда 8 метрге чейин кыскартылышы мүмкүн.** |

**Министр М.Ж. Тургунбаев**