**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА**

**к проекту постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики**

 **«О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики
«Об утверждении Правил безопасности при взрывных работах» от 30 сентября 2016 года № 521»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об утверждении Правил безопасности при взрывных работах»от 30 сентября 2016 года № 521 Правила безопасности при взрывных работах 161. При производстве взрывных работ, перед началом заряжания, с момента доставки взрывчатых материалов к местам производства работ вводится запретная зона, в пределах которой запрещается находиться людям, не связанным с заряжанием. В запретную зону разрешается проход специалистов организации и работников контролирующих органов в сопровождении руководителя взрывных работ. Размеры запретной зоны определяются проектом буровзрывных (взрывных) работ. На открытых горных работах запретная зона должна составлять не менее 20 м от ближайшего заряда.  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «Об утверждении Правил безопасности при взрывных работах»от 30 сентября 2016 года № 521 Правила безопасности при взрывных работах 161. При производстве взрывных работ, перед началом заряжания, с момента доставки взрывчатых материалов к местам производства работ вводится запретная зона, в пределах которой запрещается находиться людям, не связанным с заряжанием. В запретную зону разрешается проход специалистов организации и работников контролирующих органов в сопровождении руководителя взрывных работ. Размеры запретной зоны определяются проектом буровзрывных (взрывных) работ. На открытых горных работах запретная зона должна составлять не менее 20 м от ближайшего заряда. **Размер запретной зоны от ближайшего заряда может быть уменьшен до 8 м в случаях использования неэлектрической или электронной систем инициирования зарядов и разработки предприятием мероприятий, обеспечивающих безопасность горных работ в районе заряжаемого полигона (блока).**  |

**Министр М.Ж. Тургунбаев**