**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА**

**к проекту постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства КР «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов»**

**от 8 ноября 2017 года № 730**

|  |
| --- |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов |
| **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** |
| 387. **Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем определяется эксплуатирующей организацией.** Для диспетчерского контроля за работой лифтов могут применяться как многофункциональные диспетчерские комплексы, так и специализированные диспетчерские пульты, допущенные к применению в установленном порядке, при этом обязательным требованием является наличие устройства дистанционной экстренной связи, обеспечивающего постоянную двустороннюю переговорную связь с квалифицированным персоналом, отвечающим за освобождение (эвакуацию) людей.Количество лифтов, обслуживаемых одним диспетчером, не должно превышать 200 лифтов. | 387. **Лифты должны быть оборудованы диспетчерским контролем.** Для диспетчерского контроля за работой лифтов могут применяться как многофункциональные диспетчерские комплексы, так и специализированные диспетчерские пульты, допущенные к применению в установленном порядке, при этом обязательным требованием является наличие устройства дистанционной экстренной связи, обеспечивающего постоянную двустороннюю переговорную связь с квалифицированным персоналом, отвечающим за освобождение (эвакуацию) людей.Количество лифтов, обслуживаемых одним диспетчером, не должно превышать 200 лифтов. |

**Министр М.А. Машиев**